ИЗВЕЩЕНИЕ № 13.
о проведении запроса котировок 

Наименование пункта	Текст пояснений	
		
Муниципальный заказчик: 	Администрация городского поселения г. Киржач	
Место нахождения, почтовый адрес:	601021, Владимирская область.
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8 б	
Телефон:	Тел. (8-49237) 6-16-95	
Адрес электронной почты:	E-mail: root@adkrok.kzh.elcom.ru	
Контактное лицо:	Тупикин Игорь Владимирович	
Официальный сайт в сети «Интернет»	www.kirzhach.da.ru.	
Источник финансирования заказа:	Бюджет городского поселения г. Киржач	
Форма котировочной заявки:	Приложение № 1	
Предмет муниципального контракта 	Замена фекального насоса на КНС города Киржач	
Условия выполнения работ (наименование, характеристика и количество поставляемых товаров)	Демонтаж агрегата насосного и установка насоса марки СД 450/56А с электродвигателем 110 кВт – 1 шт. Согласно смете (Приложение №2)	
Требования к качеству работ	Гарантия 1 год.	
Место выполнения работ	г. Киржач, ул. Молодежная.	
Сроки (периоды) выполнения работ:	Июль-август 2008 года.	
Сроки и условия оплаты выполнения работ:	Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Оплата по факту выполненных работ после сдачи актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), счетов, счетов-фактур, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 5 банковских дней.	
Максимальная цена контракта:	377 200 (триста семьдесят семь тысяч двести) рублей.	
Место подачи котировочных заявок:	Администрация городского поселения г. Киржач	
Адрес:	601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 22	
Адрес электронной почты:	E-mail: root@adkrok.kzh.elcom.ru	
Контактный телефон/факс:	(49237) 6-13-57	
Контактное лицо:	Зайцев Константин Валентинович	
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:	С 3 июля 2008 г. по 15 июля 2008г. г. до 10-00 часов по московскому времени	
Срок подписания муниципального контракта:	Не ранее  чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 	

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер	В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач
601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, каб. №22	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2008 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2008 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель		________________________	
М.П.	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Главный бухгалтер		________________________	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Приложения на ____ листах:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.

										Приложение №2
										к извещению о проведении 
										запроса котировок

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.051
 
                                                              Форма № 4
 
     Водопроводно-канализационное хозяйство  МУП "Водоканал"_____________
                      (наименование стройки)
 
                    ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 264_____
                       (локальная ресурсная смета)

     Замена фекального насоса на КНС по ул.Молодежная__
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     Замена насоса на КНС________________________________________________
 
     Основание: ._________________________________________________________
 
     Сметная стоимость     377.199 тыс.руб.______________________________
 
     Средства на оплату труда      19.071 тыс.руб._______________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____4кв____2007___г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ТЕРр65-2-3      Разборка обвязки трубопроводов   100 м         0.050000   1189.73        59   7920.00       396
         (=117)        диаметром: 150 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.968750                         56.34    392.62
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                         66.67      2.00
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.030000                        105.95      3.18
            999-9899   Строительный мусор и масса       100 м         0.109000                                        
                       возвратных материалов
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 ТЕРм7-04001-7   Демонтаж  агрегата насосного,    шт.           1.000000    665.65       666   3780.00      3780
         (= 78)        масса, т: 2
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      46.597200                         63.26   2947.74
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.635000                         42.62     69.69
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.817500                        504.68    412.58
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        1.305000                         19.05     24.86
                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.307500                         28.93     95.69
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.660000                          2.92      1.93
                       резки
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        3.225000                         13.21     42.60
                       электрические
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.817500                        310.52    253.85
                       грузоподъемностью до 5 т
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 ТЕР22-03007-5   Демонтаж  клапанов обратных      1 задвиж      1.000000    110.92       111    533.00       533
         (= 39)        стальных диаметром: 250 мм
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.302500                         61.12    324.09
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.480000                         63.33     30.40
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.142500                        310.52     44.25
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.285000                        497.19    141.70
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.052500                        431.27     22.64
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 ТЕР22-03007-4   Демонтаж задвижек или клапанов   1 задвиж      1.000000     82.10        82    394.00       394
         (= 39)        обратных стальных диаметром:
                       200 мм
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.922500                         61.12    239.74
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.352500                         63.38     22.34
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.105000                        310.52     32.60
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.217500                        497.19    108.14
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.030000                        431.27     12.94
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ТЕР22-03007-5   Демонтаж  задвижек или клапанов  1 задвиж      2.000000    110.92       222    532.50      1065
         (= 39)        обратных стальных диаметром:
                       250 мм
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.605000                         61.12    648.18
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.960000                         63.31     60.78
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.285000                        310.52     88.50
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.570000                        497.19    283.40
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.105000                        431.27     45.28
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 ТЕРр67-3-1      Демонтаж кабеля                  100 м         0.300000     94.24        28    623.33       187
         (=121)        Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.615000                         51.80    187.26
                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003750                         66.67      0.25
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003750                        105.95      0.40
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 ТЕРм8-03531-1   Демонтаж пускателя ручного       шт.           1.000000     18.92        19    110.00       110
         (= 85)        общего назначения на ток до 25
                       а отдельно стоящий,
                       устанавливаемый на конструкции
                       на:полу
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.575000                         65.88    103.76
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.007500                         42.67      0.32
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.003750                        504.68      1.89
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.003750                        347.55      1.30
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.090000                          3.56      0.32
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.090000                         28.93      2.60
                       дуговой (постоянного тока)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 ТЕРм8-01058-2   Демонтаж выключателя с           шт.           1.000000    126.71       127    697.00       697
         (= 85)        приводом:электромагнитным
                       Козп = 0.750 Кмаш = 0.750
                       Кзпм = 0.750 Кмат = 0.000
                       Кт1 = 0.750 Кт2 = 0.750 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.300000                         63.98    595.01
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.307500                         53.82     16.55
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.097500                        504.68     49.21
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.097500                        347.55     33.89
                       грузоподъемностью до 8 т
              030408   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.112500                        169.58     19.08
                       усилием 156,96 (16) кн (т)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 ТЕР6-01005-4    Устройство железобетонных        100 м3        0.015000  13138.83       197  62333.33       935
         (=  9)        фундаментов общего назначения
                       объемом: до 5 м3
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.505000                         56.34    479.17
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.480188                         79.53     38.19
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.013688                        431.27      5.90
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              021243   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        0.430500                        434.85    187.20
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) до 
                       16 т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.005063                        315.63      1.60
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.037875                         28.93      1.10
                       дуговой (постоянного тока)
              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        0.357000                          7.05      2.52
              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.025313                         11.24      0.28
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.030938                        310.52      9.61
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.000690                       8685.87      5.99
                       комовая,сорт 1
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000600                      19817.50     11.89
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1529   Электроды диаметром 6 мм э42     т             0.000060                      46100.00      2.77
            101-1668   Рогожа                           м2            0.151500                                        
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000555                      28176.27     15.64
            102-0008   Лесоматериалы круглые хвойных    м3            0.010350                       2189.04     22.66
                       пород для строительства длиной
                       3-6.5 м, диаметром 12-24 см
            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.001200                       3340.18      4.01
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм III сорта
            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.003000                       3304.31      9.91
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 25
                       мм III сорта
            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.010350                       3896.81     40.33
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 44
                       мм и более III сорта
            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            0.742500                        181.29    134.61
            411-0001   Вода                             м3            0.044055                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 204-9001        Арматура                         т             0.015000   5024.00        75  20950.08       314
         (=  9)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 401-9021        Бетон (класс по проекту)         м3            1.500000    552.08       828   3200.00      4800
         (=  9)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 ТЕР6-01015-1    Установка анкерных болтов: в     1 т           0.016000  13542.68       217  58062.50       929
         (=  9)        готовые гнезда с заделкой
                       длиной до 1 м
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.300200                         58.96    371.46
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012400                         34.68      0.43
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005000                        431.27      2.16
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007400                        310.52      2.30
                       грузоподъемностью до 5 т
            201-9370   Кондуктор инвентарный            шт.           0.000160                       3612.26      0.58
                       металлический
            204-0059   Анкерные детали из прямых или    т             0.016000                      34569.26    553.11
                       гнутых круглых стержней с
                       резьбой (в комплекте с шайбами
                       и гайками или без них),
                       поставляемые отдельно
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 ТЕРм8-02401-1   Кабель 2-4-жильный сечением      100 м         0.500000   4321.27      2161  18732.00      9366
         (= 85)        жилы до 16 мм2
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      32.250000                         62.54   2016.92
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       15.750000                         72.64   1144.12
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.156250                        504.68     78.86
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.156250                        347.55     54.30
                       грузоподъемностью до 8 т
              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч       15.437500                        107.30   1656.44
                       высотой подъема 10 м
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.543750                         28.93     44.66
                       дуговой (постоянного тока)
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        3.768750                          5.03     18.96
            500-9031   Скобы                            10 шт         8.250000                        329.43   2717.80
            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000325                      51213.86     16.64
                       4х40 мм
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         1.250000                         74.23     92.79
            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         2.250000                        108.75    244.69
            500-9719   Полоски и пряжки для крепления   100 шт        0.415000                        211.63     87.83
                       проводов
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.005500                      22832.03    125.58
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            101-1148   Прокат для армирования ж/б       т             0.003500                      25609.22     89.63
                       конструкций круглый и
                       периодического профиля,
                       горячекатаный и
                       термомеханический, термически
                       упрочненный класс а-I диаметром 
                       6 мм
            500-9816   Полосы монтажные                 м            17.000000                         85.90   1460.30
            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         2.250000                         11.76     26.46
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.875000                         33.09     28.95
            500-9623   Лента к226                       100 м         0.015000                       1227.44     18.41
            500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.001020                         85.69      0.09
            500-9061   Втулки изолирующие               шт           12.200000                         24.73    301.71
            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.205000                        587.14    120.36
            101-9852   Краска                           кг            0.200000                        283.73     56.75
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                  107.76
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 ТЕРм8-01058-2   Выключатель с                    шт.           1.000000    241.72       242   1291.00      1291
         (= 85)        приводом:электромагнитным
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.500000                         63.98    991.69
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.512500                         53.81     27.58
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.162500                        504.68     82.01
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.162500                        347.55     56.48
                       грузоподъемностью до 8 т
              030408   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.187500                        169.58     31.80
                       усилием 156,96 (16) кн (т)
            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.420000                         39.49     16.59
                       шайбами
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.000420                      22832.03      9.59
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            101-9852   Краска                           кг            0.030000                        283.73      8.51
            500-9807   Оконцеватели маркировочные       100 шт        0.040000                       1481.39     59.26
            101-9925   Шайбы квадратные                 100 шт        0.040000                        821.07     32.84
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    2.54
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 545-0001-       Выключатели автоматические       шт.           1.000000    357.28       357    650.00       650
         (= 85)        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 ТЕРм8-03531-1   Пускатель ручной общего          шт.           1.000000     79.35        79    378.00       378
         (= 85)        назначения на ток до 25 а
                       отдельно стоящий,
                       устанавливаемый на конструкции
                       на:полу
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.625000                         65.88    172.94
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.012500                         42.40      0.53
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006250                        504.68      3.15
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.006250                        347.55      2.17
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.150000                          3.56      0.53
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.150000                         28.93      4.34
                       дуговой (постоянного тока)
            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.020000                        587.14     11.74
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012000                        182.32      2.19
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.001000                         91.71      0.09
            500-9619   Нитки швейные                    кг            0.001000                        338.60      0.34
            101-9760   Лак электроизоляционный 318      кг            0.006000                        146.78      0.88
            542-9033   Вазелин технический              кг            0.006000                        185.31      1.11
            101-9852   Краска                           кг            0.047000                        283.73     13.34
            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.050000                         39.49      1.97
                       шайбами
            201-9408   Конструкции индивидуальные       т             0.004000                      33208.67    132.83
                       решетчатые стальные сварные
                       массой  до 0,1 т
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.070000                         33.09      2.32
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.200000                         74.23     14.85
            500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт            1.000000                          9.51      9.51
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    3.82
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 545-3004-       Пускатели электромагнитные       шт.           1.000000     89.78        90    694.00       694
         (= 85)        нереверсивные, без реле
                       пма-0101 ухл4в
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 ТЕРм8-04742-1   Присоединение кабеля с           присоеди      1.000000     95.41        95    451.00       451
         (= 88)        изоляцией из вулканизированного 
                       полиэтилена, со стороны зоны
                       строгого режима, напряжением 1
                       кв, сечением, мм2, до:3х95
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.587500                         63.98    165.55
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
            500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.030000                       7977.21    239.32
            522-0077   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.100000                        280.18     28.02
                       бессурьмянистые марки пос30
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.040000                        182.32      7.29
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            101-0069   Бензин авиационный б-70          т             0.000500                      10425.00      5.21
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                    5.60
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 ТЕРм8-04745-1   Ввод герметичный                 шт.           1.000000   1165.00      1165   3667.00      3667
         (= 88)        унифицированный вгу
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.875000                         63.98   1719.46
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.012500                         70.50    353.38
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.225000                        504.68    113.55
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.225000                        347.55     78.20
                       грузоподъемностью до 8 т
              030408   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        4.562500                        169.58    773.71
                       усилием 156,96 (16) кн (т)
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.912500                         28.93    113.19
                       дуговой (постоянного тока)
            102-0081   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.006000                       3102.12     18.61
                       доски необрезные длиной 4-6.5
                       м, все ширины, толщиной 44 мм и 
                       более III сорта
            101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000150                      23842.38      3.58
                       головкой 1.6х50 мм
            101-9003   Азот                             м3            0.300000                          9.72      2.92
            101-0865   Роли свинцовые марки с1          т             0.003500                     167270.38    585.45
                       толщиной 1.0 мм
            113-0180   Спирт этиловый ректификованный   т             0.000050                      62550.00      3.13
                       технический, сорт I
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.001300                      22832.03     29.68
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            500-9829   Состав органосиликатный          кг            0.300000                         94.66     28.40
            201-9180   Подкладки металлические          кг            0.500000                         51.87     25.94
            101-0016   Асбестовая бумага марки бэ       т             0.001500                      47581.41     71.37
                       толщиной 0.2-0.3мм
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            2.500000                         33.09     82.73
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   17.04
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 ТЕРм7-04001-1   Агрегат насосный, масса, т:0,064 шт.           1.000000    672.84       673   3569.00      3569
         (= 78)        Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      37.875000                         62.54   2368.70
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.075000                         42.67      3.20
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.037500                        504.68     18.93
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.787500                         19.05     15.00
                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.775000                         28.93    109.21
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.725000                          2.92      2.12
                       резки
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        3.625000                         13.21     47.89
                       электрические
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.037500                        310.52     11.64
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0324   Кислород технический             м3            1.400000                         16.39     22.95
                       газообразный
            101-1518   Электроды диаметром 4 мм э50а    т             0.003500                      46100.00    161.35
            201-9180   Подкладки металлические          кг           15.200000                         51.87    788.42
            411-0041   Электроэнергия                   кВт-ч         1.900000                                        
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.240000                          9.63      2.31
            100-9902   Прочие материалы                 %                2.000                                   19.50
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 300-0511-       Насосы (агрегаты) СД 450/56А     шт            1.000000  16076.27     16076 196918.00    196918
         (= 78)        с электродвигателем 110квт
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 ТЕР16-02006-6   Прокладка трубопроводов обвязки  100 м         0.100000   2779.64       278  16340.00      1634
         (= 35)        котлов, водонагревателей и
                       насосов из стальных бесшовных и 
                       электросварных труб диаметром:  
                       до 200 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      22.275000                         63.26   1409.12
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.655000                         16.92     11.08
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.026250                        431.27     11.32
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.103750                        420.51     43.63
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.525000                        310.52    163.02
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000094                      28420.33      2.67
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000106                      38035.09      4.03
            411-0001   Вода                             м3            4.396000                                        
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.015700                         11.32      0.18
                       хлорная марки а
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 103-0024-       Трубы стальные сварные           м            10.000000    120.37      1204    409.78      4098
         (= 35)        водогазопроводные с резьбой
                       черные обыкновенные
                       (неоцинкованные) диаметр
                       условного прохода 150 мм,
                       толщина стенки 4.5 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 ТЕР22-03007-3   Установка  клапанов обратных     1 задвиж      1.000000    124.17       124    575.00       575
         (= 39)        стальных диаметром:  150 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.300000                         61.12    262.82
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.387500                         64.00     24.80
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.112500                        310.52     34.93
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.237500                        497.19    118.08
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.037500                        431.27     16.17
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            300-0041   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002400                      55871.29    134.09
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 20-22 мм
            101-1703   Прокладки резиновые (пластина    кг            0.150000                         59.62      8.94
                       техническая прессованная)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 300-2126-33     Клапан обратный подъемный        шт            1.000000   3681.39      3681   3500.00      3500
         (= 39)        фланцевый 16с13нж, диаметром
                       150 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 ТЕР22-03007-3   Установка задвижек или клапанов  1 задвиж      1.000000    124.17       124    575.00       575
         (= 39)        обратных стальных диаметром: 
                       150 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.300000                         61.12    262.82
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.387500                         64.00     24.80
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.112500                        310.52     34.93
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.237500                        497.19    118.08
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.037500                        431.27     16.17
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            300-0041   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002400                      55871.29    134.09
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 20-22 мм
            101-1703   Прокладки резиновые (пластина    кг            0.150000                         59.62      8.94
                       техническая прессованная)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 300-1179-       Задвижки параллельные фланцевые  шт            1.000000   1222.84      1223   3074.71      3075
         (= 39)        с выдвижным шпинделем, для воды 
                       и пара давлением 1 мпа (10
                       кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 ТЕР22-03007-4   Установка задвижек или клапанов  1 задвиж      1.000000    173.49       173    810.00       810
         (= 39)        обратных стальных диаметром: 
                       200 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.537500                         61.12    399.57
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.587500                         63.35     37.22
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.175000                        310.52     54.34
                       грузоподъемностью до 5 т
              150701   Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.362500                        497.19    180.23
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.050000                        431.27     21.56
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            300-0041   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002600                      55871.29    145.27
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 20-22 мм
            101-1703   Прокладки резиновые (пластина    кг            0.150000                         59.62      8.94
                       техническая прессованная)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 300-1180-       Задвижки параллельные фланцевые  шт            1.000000   1937.24      1937   5383.02      5383
         (= 39)        с выдвижным шпинделем, для воды 
                       и пара давлением 1 мпа (10
                       кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 ТЕРр69-2-1      Сверление отверстий в кирпичных  100 шт,       0.060000     71.39         4    416.67        25
         (=123)        стенах электроперфоратором:
                       толщина стен 0,5 кирпича с
                       диаметром отверстия до 20 мм
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кмат = 1.500
                       Кт1 = 1.250 Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.411750                         56.82     23.40
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.370500                          5.03      1.86
            999-9900   Строительный мусор               т             0.000540                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 ТЕРр69-9-1      Очистка помещений от             100 т         0.058000   1939.60       113  12913.79       749
         (=123)        строительного мусора
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.538200                         48.18    748.63
                 1.1   Средний разряд работы 1.1                                                                      
            999-9900   Строительный мусор               т             5.800000                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т             5.800000     41.26       239    176.55      1024
         (= 86)        погрузкой вручную
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.190500                         48.56    203.49
                 1.1   Средний разряд работы 1.2                                                                      
              400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        2.102500                        390.63    821.30
                       грузоподъемностью до 7 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 EC310-1007-2    Перевозка до 7км бортовым        т             5.800000     17.86       104    118.97       690
         (= 51)        автомобилем грузоподъемностью
                       16 т, класс груза: 2
          310-1007-2   Перевозка до 7 км борт.а/м       т             5.800000                        118.95    689.91
                       грузоподъем.16 т, кл.груза: 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 Е311-146-2      Разгрузка мусор строительный с   т             5.800000     34.16       198    146.38       849
         (= 86)        погрузкой вручную
                       Козп = 1.250 Кмаш = 1.250
                       Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.250
                       Кт2 = 1.250 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.480000                         48.56    168.99
                 1.1   Средний разряд работы 1.2                                                                      
              400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        1.740000                        390.63    679.70
                       грузоподъемностью до 7 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 501-3085-33     Кабели силовые с                 1000 м        0.050000  84242.92      4212 714000.00     35700
         (=  0)        поливинилхлоридной изоляцией и
                       оболочкой с медными жилами,
                       марки ввг, с числом жил  - 3 и
                       сечением 35 мм2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ          289811          17204       8257        283
                                                                                             --------    --------
                                                                                                 1867         27
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ          289811          17204       8257        283
                                                                                             --------    --------
                                                                                                 1867         27
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ          221758          11270       4257
       накладные расходы                                РУБ           11750
       сметная прибыль                                  РУБ            8175
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               205
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          12886
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ          241683
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ           61925           4132       3779
       накладные расходы                                РУБ            4946
       сметная прибыль                                  РУБ            2964
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                75
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           4370
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ           69835
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ            6128           1802        221
       накладные расходы                                РУБ            1925
       сметная прибыль                                  РУБ            1206
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                30
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           1815
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ            9259
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               РУБ                                  37183              289811
       индекс к прямым затратам                                                                       7.7942
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  РУБ                                   2584               17204
          индекс к основной зарплате                                                                  6.6579
        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                   2614                8257
          индекс к эксплуатации машин                                                                 3.1588
        -з/п машинистов                                 РУБ                                    297                1867
         индекс к зарплате машинистов                                                                 6.2862
        - материалы                                     РУБ                                  31987              264350
          индекс к  материалам                                                                        8.2643
 
       Накладные расходы                                РУБ                                   2816    6.6126     18621
       Сметная прибыль                                  РУБ                                   1865    6.6193     12345
       Всего :                                          РУБ                                  41864    7.6624    320777
 
 ВСЕГО:                                                                                                         320777
 Изменение норм. накладных  расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)    -0.0600                                         -1117
 [3_2_13]
 
 ИТОГО:                                                                                                         319660
 НДС к СМР                                                        0.1800                                         57539
 [8_7_15]
 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                377199
 
 К ОПЛАТЕ :триста семьдесят семь тысяч сто девяносто девять  РУБ

       Составил_Инженер ПТО МУП «Водокнал»____________________________________Л.А.Зайцева
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамил

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №  
на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	

	
                       
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст.  _________ ГК РФ и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от ____________ № __ (Приложение ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1.	Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ___________ (в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик  обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату. 
1.2.	Срок  выполнения Работ ___________________________________________. 

2. Порядок выполнения работ

2.1.	Работы считаются выполненными Подрядчиком (Исполнителем) и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ 
2.2.	Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном  соответствии с техническими условиями и нормами.
2.3.          Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.
2.4.          Заказчик обязан с участием Подрядчика (Исполнителя) провести приемку выполненных Работ в течение ____ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Исполнителю).
В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком (Исполнителем) за свой счет.

3. Цена контракта

3.1.	Цена контракта составляет ______рублей, в том числе НДС и устанавливается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________  № __.
Цена контракта включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику (Исполнителю) аванс в размере ________ рублей (30 % от цены контракта) в течение __  дней со дня подписания настоящего контракта.
4. Порядок расчетов

4.1.	С момента принятия Заказчиком работ Подрядчик (Исполнитель) выставляет счет об оплате фактически выполненных работ, с учетом  НДС и др. налогов.
4.2.	Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Исполнителя) с момента подписания Акта выполненных работ.
4.3.	Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненные Работы  в течение  ___ банковских дней на основании Акта выполненных работ. 
4.4. Оплата выполненных Работ производится после сдачи результатов Работ Заказчику, оформляемых актами сдачи-приемки по установленной форме, и выставления Подрядчиком (Исполнителем) платежных документов в пределах лимита финансирования по объекту.

5. Права и обязанности сторон.

	5.1. Подрядчик Исполнитель) обязуется :
- выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта своими силами, материалами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с нормативными документами;
- выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в данном направлении;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в Работе в согласованные сроки.
        
	5.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
- по согласованию с Заказчиком поставить выполненные Работы досрочно.
         
	5.3. Заказчик обязан:
- в течение 5-ти дней после получения письменного сообщения Подрядчика (Исполнителя) о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему контракту Работ организовать их приемку;
- оплатить выполненную работу в соответствии с п.  1.1.   настоящего контракта.

         5.4. Заказчик  вправе: 
- проверять ход и качество выполняемых Работ в любое время;
- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик (Исполнитель) не приступает своевременно к исполнению, что влечет  нарушение сроков, указанных в графике, а также в случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком (Исполнителем).
          5.5. Подрядчик (Исполнитель) обязан письменно уведомить Заказчика  о независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

6. Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
6.3.	В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика Исполнителя):
- соразмерного уменьшения  цены;
- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в 10-дневный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.
6.4.	В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за выполнение Работ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
6.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 6.4.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.
6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполнения Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.

7. Заключительные положения
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае до _______________.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами  письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
7.3.	 Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.
7.4.       Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
7.5.     Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
7.6.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
         7.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.

8. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Подрядчик (Исполнитель): 		
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Заказчик                        _____________________________________________________
                                     ______________________________________________________

Заказчик:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			Подрядчик (Исполнитель):

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.			

Приложение 
к муниципальному контракту
от  _____________

________________________                                        ___________________________

_________________     ____________                           _________________    ______________ “____”____________________ 2008г.		              “____”____________________ 2008 г.

М. П.							 М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 к муниципальному контракту

№ п/п	Наименование работы
(ее характеристика, качество)	Объем
(тыс. руб.)	Срок
выполнения	Заказчик,
адрес